**Príložný termostat Model AT 10G**

**Návod k obsluhe a inštalácii**

**Vlastnosti**


* Príložný termostat bez ovládacieho kolieska montovaný na povrch potrubia
* Jednoduché pripevnenie elastickou napínacou páskou
* Jednoduchá prevádzka s nastavením hodnoty pod krytom
* Teplotný rozsah 0 ° C - 90 ° C
* Jednoduché elektrické pripojenie s pomocou dostatočne veľkých káblových svoriek

**Montáž**

Priložte termostat na povrch potrubia pevne proti trubke kúrenia a zaistite ho priloženou elastickou napínacou páskou tak, aby termostat priamo dosadal na trubku. (Akákoľvek izolácia sa musí odstrániť na mieste inštalácie pred upevnením čidla). Nadbytočnú napínaciu pásku je možné odstrihnúť.

**Elektrické pripojenie**

Otvorte termostat tým, že odstránite šedú krytku (1) a uvoľníte veľkú plastovú skrutku (2). Odstráňte veko púzdra. Štyri káblové svorky, ktoré teraz môžete vidieť, sa pripoja takto:



* Svorka C – pripojte fázu
* Svorka 1 – pri dosiahnutí nastavenej teploty rozpojí
* Svorka 2 – pri dosiahnutí nastavenej teploty zopne
* Svorka  = uzemnenie

Inštaláciu smie vykonávať výlučne profesionálný inštalatér v súlade s plánom pripojenia.  
Okrem toho musí inštalácia tiež odpovedať aktuálne platným smerniciam VDE a špecifikáciam vášho dodávateľa energie. Inštalácia sa vždy vykonáva pri vypnutom prívode prúdu; musia sa dodržiavať bezpečnostné špecifikácie.   
Musí sa dodrzať maximálny spínací prúd uvedený v technických údajoch!

Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek formu zneužitia.

**Príložný termostat Model AT 10G**

**Návod k obsluhe a inštalácii**

**Vlastnosti**


* Príložný termostat bez ovládacieho kolieska montovaný na povrch potrubia
* Jednoduché pripevnenie elastickou napínacou páskou
* Jednoduchá prevádzka s nastavením hodnoty pod krytom
* Teplotný rozsah 0 ° C - 90 ° C
* Jednoduché elektrické pripojenie s pomocou dostatočne veľkých káblových svoriek

**Montáž**

Priložte termostat na povrch potrubia pevne proti trubke kúrenia a zaistite ho priloženou elastickou napínacou páskou tak, aby termostat priamo dosadal na trubku. (Akákoľvek izolácia sa musí odstrániť na mieste inštalácie pred upevnením čidla). Nadbytočnú napínaciu pásku je možné odstrihnúť.

**Elektrické pripojenie**

Otvorte termostat tým, že odstránite šedú krytku (1) a uvoľníte veľkú plastovú skrutku (2). Odstráňte veko púzdra. Štyri káblové svorky, ktoré teraz môžete vidieť, sa pripoja takto:



* Svorka C – pripojte fázu
* Svorka 1 – pri dosiahnutí nastavenej teploty rozpojí
* Svorka 2 – pri dosiahnutí nastavenej teploty zopne
* Svorka  = uzemnenie



Inštaláciu smie vykonávať výlučne profesionálný inštalatér v súlade s plánom pripojenia.  
Okrem toho musí inštalácia tiež odpovedať aktuálne platným smerniciam VDE a špecifikáciam vášho dodávateľa energie. Inštalácia sa vždy vykonáva pri vypnutom prívode prúdu; musia sa dodržiavať bezpečnostné špecifikácie.   
Musí sa dodrzať maximálny spínací prúd uvedený v technických údajoch!

Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek formu zneužitia..

**Prevádzka**

Termostat má otočný manuálny číselník so stupnicou teploty schovaný pod krytom. **Aby sa dalo číselníkom otočiť, musí byť odstránená šedá krytka, ktorá je umiestnená na povrchu termostatu.** Potom otáčajte číselníkom, kým nebude požadovaná teplota odpovedať značke na číselníku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozmery:** |  | **Výkres obvodu:** |  | **Technické údaje:** |



Prevadzkové napätie: 230V AC 50Hz  
Kontakt: 1 dvojcestný kontakt  
Spínací prúd 16 (4) A  
Rozsah riadenia teploty: 30°C-90°C  
Krytie: IP20  
certifikováné CE

Dátum predaja Pečiatka predajne

 **Dodávateľ:   
Thermo-control SK s.r.o.,**Svornosti 43, 821 06 Bratislava SR  
Tel/fax.: +421 2 45 52 71 04



Mob.: +421 944 451 862

 **obchod@thermo-control.sk,** [**www.thermo-control.sk**](http://www.thermo-control.sk)

**Prevádzka**

Termostat má otočný manuálny číselník so stupnicou teploty schovaný pod krytom. **Aby sa dalo číselníkom otočiť, musí byť odstránená šedá krytka, ktorá je umiestnená na povrchu termostatu.** Potom otáčajte číselníkom, kým nebude požadovaná teplota odpovedať značke na číselníku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozmery:** |  | **Výkres obvodu:** |  | **Technické údaje:** |



Prevadzkové napätie: 230V AC 50Hz  
Kontakt: 1 dvojcestný kontakt  
Spínací prúd 16 (4) A  
Rozsah riadenia teploty: 30°C-90°C  
Krytie: IP20  
certifikováné CE

Dátum predaja Pečiatka predajne

 **Dodávateľ:   
Thermo-control SK s.r.o.,**Svornosti 43, 821 06 Bratislava SR  
Tel/fax.: +421 2 45 52 71 04

Mob.: +421 944 451 862

 **obchod@thermo-control.sk,** [**www.thermo-control.sk**](http://www.thermo-control.sk)